**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**Iepirkuma priekšmets**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prasības** | | | | **Pretendenta piedāvājums** |
| Automašīnas modelis | | | |  |
| Automobiļu skaits | 1 (jauns) | | |  |
| Virsbūves tips | Kravas transports | | |  |
| Automobiļa garums, ne mazāk kā (mm) | 5000 | | |  |
| Automobiļa platums ne mazāk kā (mm) | 1900 | | |  |
| Automobiļa augstums, ne vairāk kā (mm) | 1990 | | |  |
| Klīrenss, ne mazāk (mm) | 160 | | |  |
| Durvju skaits | 4 | | |  |
| Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) | 3 | | |  |
| Motora darba tilpums, ne mazāk kā | 1900 cm3 | | |  |
| Motora jauda, ne mazāk | 70 kW | | |  |
| Degvielas veids | Dīzelis | | |  |
| Degvielas patēriņš – jauktais patēriņš, ne vairāk kā (l/100km) | 6.5 | | |  |
| Pārnesumu kārbas tips | Manuālā | | |  |
| Pārnesumu skaits, ne mazāk | 5 | | |  |
| Piedziņa | priekšējā | | |  |
| Diski ne mazāk kā | 16˝ collas | | |  |
| Krāsa | | |  | |
| **Obligātais aprīkojums un prasības (obligātam aprīkojumam jābūt automobiļa ražotāja uzstādītam):** | | |  | |
| Gaisa kondicionieris | | |  | |
| Vasaras riepas | | |  | |
| Rezerves ritenis ar metālisku disku | | |  | |
| Imobilaizers | | |  | |
| Stūres pastiprinātājs | | |  | |
| ABS, ASR un ESP | | |  | |
| Vadītāja un pasažiera gaisa drošības spilveni,  blakussēdētājam deaktivizējams, drošības spilveni | | |  | |
| Vadītāja sēdekļa augstuma regulācija | | |  | |
| Elektriski regulējami priekšējie sānu logi | | |  | |
| Elektriski regulējami sānu, atpakaļskata spoguļi | | |  | |
| Gumijots grīdas segums | | |  | |
| Regulējams priekšējo lukturu augstums | | |  | |
| Vadītāja sēdekļa muguras atzveltnes regulācija | | |  | |
| Audio iekārta ar telefona brīvroku sistēmu | | |  | |
| Automātiskās dienas gaitas gaismas | | |  | |
| Augstā starpsiena bez loga | | |  | |
| Sagatave jumta šķērsstieņu stiprināšanai ar maināmu pozīciju | | |  | |
| Piekabes āķis | | |  | |
| Jumta šķersstieņi | | |  | |
| Signalizācija ar pults vadību un durvju aizvēršanu un pretaizvilkšanas funkciju | | |  | |
| Ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, avārijas trīsstūris | | |  | |
| Gumijas paklāju komplekts priekšā |  | |  | |
| Garantija | | | Ne mazāk kā 4 gadi vai 120 000 km | |
| Nodokļi un nodevas kas saistīti ar reģistrāciju CSDD, numurzīmes, ceļa nodoklis, tehniskās apskates uzlīme (neietver OCTA un KASKO) | | | | |
|  | |  |  | |
| Oglekļa dioksīda (CO2 ) emisiju apjoms | | Ne vairāk par 155 g/km |  | |
| Piesārņotāju (slāpekļa oksīda (NOx), metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) un cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms | | Ne mazāks par EURO 6 | Euro 6 | |

Cenu piedāvājumus iesūtīt elektroniski [**info@jurmalassiltums.lv**](mailto:info@jurmalassiltums.lv)