SIA "Jūrmalas siltums" laika posmā no 14.03.2023 līdz 30.03.2023. (līdz plkst.13:00) veic cenu aptauju par kravas/pasažieru mikroautobusa piegādi:

**Nosacījumi un prasības.**1. Kopējais pakalpojuma apjoms ir viens kravas/pasažieru mikroautobuss.  
2. Automašīnas piegādes periods no 03.04.2023.g. līdz 30.04.2024.  
3. Pretendentam jāpiedāvā automašīnas cena vairākos variantos (pilna cena un operatīvā līzinga cena).

4. Piedāvājuma derīguma termiņš līdz 2023. gada 1.augustam.

5. Automašīnu tehniskā specifikācija  
                                           
**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**Iepirkuma priekšmets**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prasības** | | | | **Pretendenta piedāvājums** |
| Automašīnas marka/modelis | | | |  |
| Automobiļu skaits | 1 (jauns) | | |  |
| Virsbūves tips | Kravas/pasažieru transports | | |  |
| Automobiļa garums ne mazāk, kā (mm) | 5700 | | |  |
| Automobiļa platums ne mazāk, kā (mm) | 1900 | | |  |
| Automobiļa augstums ne mazāk, kā (mm) | 2500 | | |  |
| Klīrenss, ne mazāk (mm) | 160 | | |  |
| Durvju skaits | 4 | | |  |
| Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) ne mazāk, kā | 3 | | |  |
| Motora darba tilpums, ne mazāk kā | 1800 cm3 | | |  |
| Motora jauda, ne mazāk | 170 ZS | | |  |
| Degvielas veids | Dīzelis | | |  |
| Degvielas patēriņš – jauktais patēriņš, ne vairāk kā (l/100km) | 9.0 | | |  |
| Pārnesumu kārbas tips | Manuālā | | |  |
| Pārnesumu skaits, ne mazāk | 6 | | |  |
| Piedziņa | priekšējā | | |  |
| Diski ne mazāk kā | 16˝ collas | | |  |
| Krāsa | | |  | |
| **Obligātais aprīkojums un prasības (obligātam aprīkojumam jābūt automobiļa ražotāja uzstādītam):** | | |  | |
| Cinkota virsbūve | | |  | |
| Gaisa kondicionieris | | |  | |
| Ziemas riepas un vasaras riepas ar diskiem | | |  | |
| Pilnā izmēra rezerves ritenis ar domkratu un montāžas instrumentiem | | |  | |
| Imobilaizers | | |  | |
| Stūres pastiprinātājs | | |  | |
| Priekšējie un aizmugurējie parksensori | | |  | |
| ABS, ESC | | |  | |
| Vadītāja un pasažiera gaisa drošības spilveni. | | |  | |
| Sagatave bākuguņu uzstādīšanai  12V rozete kravas nodalījumā bākuguņu pieslēgšanai | | |  | |
| LED apgaismojums kravas telpā | | |  | |
| Elektriski regulējami priekšējie sānu logi | | |  | |
| Elektriski regulējami, apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi | | |  | |
| Gumijots grīdas segums | | |  | |
| Regulējams priekšējo lukturu augstums | | |  | |
| Vadītāja sēdekļa augstuma, garenvirziena un atzveltnes slīpuma regulācija | | |  | |
| Audio iekārta ar telefona brīvroku sistēmu | | |  | |
| Automātiskās dienas gaitas gaismas | | |  | |
| Augstā starpsiena bez loga | | |  | |
| Sagatave jumta šķērsstieņu stiprināšanai ar maināmu pozīciju | | |  | |
| Piekabes āķis | | |  | |
| Jumta šķērsstieņi | | |  | |
| Signalizācija ar pults vadību un durvju aizvēršanu un pretaizvilkšanas funkciju | | |  | |
| Ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, avārijas trīsstūris | | |  | |
| Gumijas paklāju komplekts priekšā |  | |  | |
| Garantija Ne mazāk kā 5 gadi vai 140 000 km | | |  | |
| Nodokļi un nodevas kas saistīti ar reģistrāciju CSDD, numurzīmes, ceļa nodoklis, tehniskās apskates uzlīme (neietver OCTA un KASKO) | | | | |
|  | |  |  | |
| Oglekļa dioksīda (CO2 ) emisiju apjoms | | Ne vairāk par 250g/km |  | |
| Piesārņotāju (slāpekļa oksīda (NOx), metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) un cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms | | Ne mazāks par EURO 6 | Euro 6 | |
| Cena bez PVN 21% | |  |  | |

Cenu piedāvājumus iesūtīt elektroniski [**info@jurmalassiltums.lv**](mailto:info@jurmalassiltums.lv)