**1. pielikums**

SIA”’ Jūrmalas siltums” rīkotā Cenu aptauja (turpmāk – Iepirkums).

“Vasaras riepu piegāde”,

iepirkuma identifikācijas Nr. JS21/02/2024

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

iepirkumam “Vasaras riepu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. JS21/02/2024 .

Mēs, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

piedāvājam nodrošināt vasaras riepu (turpmāk – Prece) piegādi saskaņā ar šādām obligātajām (minimālajām) prasībām un nosacījumiem:

**1. Vispārīgie noteikumi Preču piegādei**

*1.tabula*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prasības nosaukums** | **Obligātās (minimālās) prasības un nosacījumi** | **Pretendenta piedāvātais[[1]](#footnote-2)** |
| 1. | Preces ražošanas laiks | Pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā pirms Preces piegādes Pasūtītājam. |  |
| 2. | Preces piegādes termiņš | 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pasūtījuma nosūtīšanas dienas. |  |
| 3. | Preces piegādes vieta | Slokas ielā 47A, Jūrmalā vai citā Pasūtītāja norādītajā adresē Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, veicot pasūtījumu. |  |
| 4. | Ātruma indekss | Ne mazāks kā Q vieglajām automašīnām un ne mazāks kā K kravas automašīnām. |  |
| 5. | Marķējums | Precei jābūt ražotāja marķējumam atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2020/740 “Par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem ar ko groza Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1222/2009” prasībām. |  |
| 6. | Garantijas laiks | 2 (divi) gadi no Preces pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
| 7. | Preces trūkumu novēršana garantijas laikā | 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijas nosūtīšanas dienas, nepieciešamības gadījumā Preci apmainot pret līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes Preci. |  |
| 8. | Preces raksturojošās klases nosacījumi | Pamatojoties uz preces raksturojošo klašu iespējamo mainību, Pasūtītājs var mainīt preces raksturojošās klases indeksus vai decibelus, gadījumā ja degvielas patēriņa efektivitātes raksturojošā klase, saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase vai ārējā rites trokšņa klase un izmērītā vērtība nesakrīt ar preces specifikācijā norādītajām prasībām. |  |

**2. Preces tehniskā specifikācija**

*2.tabula*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Riepu izmērs un protektora veids** |  | **Raksturojošās klases** | | | | | | **Ražotājs** | **Cena (bezPVN)** |
| **p.k.** | **Vasaras Riepu daudzums** | **Degvielas patēriņa efektivitāte** | | **Saķere ar slapju ceļu** | | **Ārējā rites trokšņa izmērītā vērtība** | |  | **Cenu norāda kopējo** |
|  |  | **ne zemāka kā:** | **Pretendenta piedāvātais** | **ne zemāka kā:** | **Pretendenta piedāvātais** | **ne vairāk par:** | **Pretendenta piedāvātais** |  |  |
| **1** | **215/60 R16** | **4 gab** | **B** |  | **B** |  | **72dB** |  |  |  |
| **2.** | **205/55 R 16** | **4gab** | **B** |  | **B** |  | **72dB** |  |  |  |
| **3** | **205/65 R 16C** | **4 gab** | **B** |  | **B** |  | **72dB** |  |  |  |
| **4** | **195/65 R 15** | **16 gab** | **B** |  | **B** |  | **72dB** |  |  |  |

1. aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot vārdu **“APLIECINĀM”** vai **“NODROŠINĀSIM”,** vai **“PIEKRĪTAM”,** vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu. [↑](#footnote-ref-2)