**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**Iepirkuma priekšmets**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| Automašīnas modelis |  |
| Automobiļu skaits | 1 (jauns) |  |
| Virsbūves tips | Kravas transports |  |
| Automobiļa garums, ne mazāk kā (mm) | 5000 |  |
| Automobiļa platums ne mazāk kā (mm) | 1900 |  |
| Automobiļa augstums, ne vairāk kā (mm) | 1990 |  |
| Klīrenss, ne mazāk (mm) | 160 |  |
| Durvju skaits | 4 |  |
| Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) | 3 |  |
| Motora darba tilpums, ne mazāk kā | 1900 cm3  |  |
| Motora jauda, ne mazāk | 70 kW |  |
| Degvielas veids | Dīzelis  |  |
| Degvielas patēriņš – jauktais patēriņš, ne vairāk kā (l/100km) | 6.5 |  |
| Pārnesumu kārbas tips | Manuālā |  |
| Pārnesumu skaits, ne mazāk | 5 |  |
| Piedziņa | priekšējā |  |
| Diski ne mazāk kā | 16˝ collas |  |
| Krāsa |  |
| **Obligātais aprīkojums un prasības (obligātam aprīkojumam jābūt automobiļa ražotāja uzstādītam):** |  |
| Gaisa kondicionieris |  |
| Vasaras riepas  |  |
| Rezerves ritenis ar metālisku disku |  |
| Imobilaizers |  |
| Stūres pastiprinātājs |  |
| ABS, ASR un ESP  |  |
| Vadītāja un pasažiera gaisa drošības spilveni,blakussēdētājam deaktivizējams, drošības spilveni |  |
| Vadītāja sēdekļa augstuma regulācija |  |
| Elektriski regulējami priekšējie sānu logi |  |
| Elektriski regulējami sānu, atpakaļskata spoguļi |  |
| Gumijots grīdas segums |  |
| Regulējams priekšējo lukturu augstums |  |
| Vadītāja sēdekļa muguras atzveltnes regulācija |  |
| Audio iekārta ar telefona brīvroku sistēmu |  |
| Automātiskās dienas gaitas gaismas |  |
| Augstā starpsiena bez loga |  |
| Sagatave jumta šķērsstieņu stiprināšanai ar maināmu pozīciju |  |
| Piekabes āķis |  |
| Jumta šķersstieņi |  |
| Signalizācija ar pults vadību un durvju aizvēršanu un pretaizvilkšanas funkciju |  |
| Ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, avārijas trīsstūris |  |
| Gumijas paklāju komplekts priekšā  |  |  |
| Garantija | Ne mazāk kā 4 gadi vai 120 000 km |
| Nodokļi un nodevas kas saistīti ar reģistrāciju CSDD, numurzīmes, ceļa nodoklis, tehniskās apskates uzlīme (neietver OCTA un KASKO) |
|  |  |  |
| Oglekļa dioksīda (CO2 ) emisiju apjoms | Ne vairāk par 155 g/km |  |
| Piesārņotāju (slāpekļa oksīda (NOx), metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) un cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms | Ne mazāks par EURO 6 |  Euro 6 |

Cenu piedāvājumus iesūtīt elektroniski **info@jurmalassiltums.lv**